安阳市肿瘤医院医疗设备采购需求信息表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 | 数字化X线摄影系统(DR) | 数量 | 1台 |
| 质保期 | 2年 | | |
| 主要功能描述 | 具备数字透视、DR、消化系造影及ERCP检查等常规放射学诊断及治疗的需要。具备高级临床应用断层融合应用、狭缝扫描功能、DSA造影功能。可以实现担任全科应用、急诊、值班等不同场景使用。 | | |
| 主要配置需求 | 1、厂家推出的最新机型，是目前主流产品;动态平板探测器须与主机保持高度兼容性；设备所配置的软件应为最新版本并保证今后软件免费升级。  2、具备一体化可倾斜升降床面  3、平板结构：无线传输且平板可移出至床体外  4、透视采集矩阵及速度：≥30 fps  5、具有剂量管理功能  6、具有断层融合功能  7、具有狭缝扫描  8、具有数字减影血管造影功能 | | |
| 应用场景 | 透视摄影功能：全身数字透视；可以完成透视定位、造影剂观察、骨折切线位定位、异物筛查等多种应用场景。连续摄影：可以完成造影剂流动记录、运动恢复观察、吞咽检查等功能。动态多功能DR：全胸片摄影、妇科，儿科透视摄影、骨科摄影。泌尿系检查功能：泌尿造影、IVP造影。消化系造影功能：消化系造影、ERCP检查、T管检查、排粪造影检查。断层融合功能：骨科应用、泌尿应用、消化系应用、胸部检查等。全景摄影功能：脊柱扫描、下肢扫描DSA功能：相关DSA检查 | | |
| 第三方产品 | Remote-Controlled R/F system（远程控制的R/F系统）、防护铅衣、铅衣架、工作站一套（配套桌椅）、免费移机。 | | |