安阳市肿瘤医院医疗设备采购需求信息表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 | 全自动酶免工作站 | 数量 | 1 |
| 质保期 | 3年 | | |
| 主要功能描述 | 1、进行传染病抗原或抗体检测。  2、可以全自动完成ELISA试验，包括稀释、样本分配、试剂分配、孵育、洗板、酶标判读、结果打印等全步骤。  3、全自动：从样本稀释到打印报告都由仪器自动完成，可连接LIS系统。  4、易使用：Windows系统下的中文操作软件，直观易用的人性化界面。  5、无污染：直接使用原样本试管和原试剂瓶，消除生物污染和试剂污染。  6、低维护：设计精巧、结构简单、零部件可靠、故障率低、易于维护。 | | |
| 主要配置需求 | 4通道以上，单通道故障其他通道不影响使用，洗板机配置至少一次洗2-3块板，实验操作可手动设定操作编程，可进行拼板操作。 | | |
| 应用场景 | 输血科艾滋病筛查实验室。 | | |
| 第三方产品 | 设备配套第三方产品及相关业务开展必需的第三方产品。 | | |